1. TUJUAN

Untuk memberikan informasi terkait produk agar diketahui identitas, riwayat pemotongan dan kuantitas produk terkini.

1. REFERENSI

PS.08.02 Pengiriman Barang Jadi

1. PERSIAPAN

* Label barang jadi
* Alat tulis

1. PELAKSANAAN
2. Pencatatan label pada produk yang sudah berupa potongan / sisa potongan
   1. Pastikan merk, jenis dan jumlah kabel pada label sesuai dengan fisik barang.
   2. Jika sudah dilakukan pemotongan kabel, segera lakukan pencatatan pada label tersebut dengan menuliskan tanggal potong, kuantitas kabel yang dipotong dan sisa kabel tersebut setelah dipotong.
   3. Label harus dimasukan ke dalam plastik label untuk menghindari label terkena air hujan yang dapat menyebabkan kerusakan pada label.
   4. Selanjutnya taruh label tersebut pada kabel dengan memastikan keamanannya supaya terhindar dari kerusakan atau hilangnya label dari fisik kabel. Untuk kabel pada haspel, taruh label pada lubang haspel. Pastikan tidak ada label lain selain label produk tersebut. Dan untuk kabel potongan, ikat label pada kabelnya.
   5. Jika terdapat pengisian label belum lengkap, segera lengkapi data pada label dengan lengkap sesuai dengan format label.
3. Pencatatan label pada produk yang belum dipotong / jumlah sesuai standar
4. Pastikan label produk atau identitas produk pada haspel yang tertera sesuai dengan fisik barang.
5. Kemudian ambil label barang jadi yang sesuai dengan merk kabel, kemudian salin informasi produk tersebut dengan lengkap pada label barang jadi tersebut, seperti Jenis Konduktor, No. Order, No. Drum, Jenis Produk, Ukuran Produk dan Panjang Produk.
6. Setelah dilakukan pemotongan terhadap kabel tersebut, lakukan langkah-langkah pada poin 4.
7. Pencatatan label, jika kolom pemotongan kabel pada label sudah penuh.
8. Jika kolom pemotongan kabel pada label produk sudah penuh atau tidak ada kolom kosong untuk pengisian berikutnya, maka ambil label baru yang sesuai dengan merk kabel, catat dengan lengkap informasi pada label sebelumnya.
9. Tulis jumlah pada label sesuai dengan jumlah terakhir yang tercatat pada label sebelumnya.
10. Label sebelumnya dan label baru dimasukan ke dalam plastik label yang sama. Untuk mengetahui riwayat potongan kabel tersebut.
11. Dan jika dilakukan pemotongan kabel, ikuti langkah pada poin 4.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|  |  |  |
| Manager Gdg.Barang Jadi | MR | Direktur |
|  |  |  |