|  |
| --- |
| 1. **Tujuan**   Sebagai pedoman kerja untuk mengoperasikan mesin rewind 1600.   1. **Referensi**   PS.08.02 Pengiriman Barang Jadi   1. **Persiapan** 2. Gunakan sarana keselamatan kerja (APD). 3. Periksa mesin dan lingkungan kerja, harus rapi dan bersih. 4. SiapkanBahan Supply 5. Siapkan haspel kosong 6. Segel 7. Gunting kabel 8. Alat pelindung diri sesuai resiko kerja 9. **Pelaksanaan**   **SETTING**   1. Hidupkan panel induk, panel Pay Off dan panel Take Up (lampu indikator menyala). 2. Pasang bahan supply pada Pay Off sesuai order kerja. 3. Pasang haspel kosong pada Take Up sesuai order kerja. 4. Reset counter sesuai order kerja. 5. Tarik ujung bahan supply pada Pay Off sampai haspel di Take Up.   **START**   1. Tekan tombol ON Rotor, lampu rotor menyala 2. Putar potensio 3. Jika terjadi trouble, tekan tombol Emergency Stop 4. Jika panjang telah sesuai dengan yang diset, tekan tombol Stop. 5. Potong kabel menggunakan gunting kabel. 6. Pasang segel pada ujung kabel 7. Turunkan hasil proses pada Take Up 8. Beri label identitas. 9. Untuk pemasangan tutup pada haspel, lihat IK.08.01.01 10. Matikan semua aliran listrik mesin Rewind 1600 setelah selesai digunakan. |