1. **Tujuan**

Sebagai pedoman kerja untuk mengoperasikan mesin paku tembak yang digunakan untuk proses packaging haspel barang jadi.

1. **Referensi**

-

1. **Persiapan**

* Mesin Paku Tembak dalam kondisi baik
* Paku Tembak ukuran 6,5 & 7,5 cm
* Plat Packing
* Alat Pelindung Diri sesuai resiko dan area kerja yaitu Kacamata Safety, Sarung Tangan Kain, Ear Muff dan Sepatu Safety.

1. **Pelaksanaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Langkah - Langkah** | **No.** | | **Langkah - Langkah** |
| 1. | Gunakan sarana keselamatan kerja (APD) sebelum memulai aktifitas. | | | | |
| 2. | 2013-05-23 10Hidupkan compressor untuk pengisian angin.  Putar tuas ke posisi Automatis  Off  Auto | 3. | | 2013-05-22 13Atur tekanan angin sesuai dengan kedalaman paku yang diinginkan pada regulator yang tersedia  (Paku 6,5 – 7,5 cm =7,5 bar |
| 4. | Isi paku kedalam Gun.  Dengan ketentuan  - Panjang paku 6,5 cm untuk ukuran haspel 70-130 cm  - Panjang paku 7,5 cm untuk ukuran haspel 140-250 cm  - 2013-05-22 14Pastikan antara Nipple dan Gun harus terlepas  Gun  Terlepas | 5. | | 2013-05-23 102013-05-23 10Masukkan oli pelumas kedalam lubang angin dan lubang piston pada Gun sebanyak 1 – 2 tetes. Dianjurkan untuk menggunakan oli pelumas SAE 10 untuk menjaga keawetan Seal Piston  Lubang Piston  Lubang Angin |
| 6. | 2013-05-22 14Masukan Nipple angin ke Gun untuk memulai pemantekan. Selang angin tidak diperbolehkan ada yg bocor / melipat  Sambungan Nipple | 7. | | 2013-05-22 14Pastikan pelatuk pada Gun jangan di tekan dahulu apabila belum siap untuk menembak, karena sensor terdapat pada ujung depan Gun  Sensor  Pelatuk Gun |
| 8. | 2013-05-22 14Pastikan posisi ujung depan Gun saat menembak harus tegak lurus, tidak boleh miring. Selalu berhati-hati pada tahapan proses ini, karena sangat berbahaya apabila lalai. | 9. | 2013-05-23 10Setelah selesai dioperasikan, matikan mesin compressor dengan memutar tuas pada posisi off dan bersihkan Gun menggunakan angin  Off | |
| 10. | Catatan :   * Letakkan Gun jika tidak dipergunakan dan lepaskan sambungan nipple angin dari gun nail. * Pastikan area kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapih. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|  |  |  |
| Mgr. Gdg. Barang Jadi | MR | Direktur |
|  |  |  |